汶上县应急管理局2026年7月份安全生产监察随机抽查公告

（十五）
四十三、济宁爱丝制衣股份有限公司

1.2026年度安全生产资金投入使用记录台账填写不规范；2.缝制车间西门北侧配电箱存放杂物；3.缝制车间地面疏散标识破损；4.立体仓库控制室未张贴操作规程和安全管理制度；5.立体仓库控制室周边存放大量可燃物；6.裁剪车间南侧东门未保持畅通；7.裁剪车间一层西侧配电室绝缘手套未张贴检测标签；8.裁剪车间二层仓库灯具未穿管防护，使用普通胶带缠绕；9.裁剪车间二层生产线灯具线路裸露；10.裁剪车间二层熨烫岗位工人离岗未关闭电源，未设置隔热垫；11.裁剪车间二层缝制区域货物临时占压生产通道；12..裁剪车间二层缝制区地面警示标志设置不合理；13.充绒车间8#进料设备区域积绒，清扫不及时；14.工装车间一楼南门摆放油性漆三桶；15.工装车间一层配电箱下部存放成品；16.裁剪车间三层火灾疏散示意图与现场不一致需更新；17裁剪车间一层及二层裁剪工位员工未规范佩戴防护用品。

四十四、济宁隆利服装科技有限公司

1、部分员工工位、安全通道处存放有货物；2、空调电气线路前方存放有可燃物；3、地面安全出口标识破损；4、货梯处未张贴限重标识；5、企业事故隐患内部报告奖励制度考核试卷、六月安全生产知识专题竞赛试卷、企业新职工（三级教育）车间级培训试卷批改不规范；6、部分员工不能熟练使用灭火器。

四十五、济宁亿臻服装有限公司

厨房内未配置灭火毯；2、配电室电缆井盖板破损，油变室内临时用电不规范且接用电线和插座；3、泵房配电盒无隔弧板；4、车间二楼转角处安全出口指示灯破损；5、地面安全出口标识破损；6、洗污间旁边配电箱电线无防护；7、报警器上方电源盒无盖板；8、热水器电源线用电不规范；9、车间内钢结构防火涂料破损；10、车间内部分电源线上方有可燃物；11、二楼存放大桶大洁王不规范；12、部分安全通道内有杂物；13、货梯处未张贴限重标识；14、企业外包施工单位高处作业许可证填写不规范、不完善；15、车间门口部分“严禁烟火”警示标识老化品破损。

